Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Przedmiotem postępowania jest **Wykonanie kolektorów zbiorczych oraz soczewkowych wkładów filtracyjnych do filtra typu Diastar.** Postępowanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji wyparnej – Etap II” w Oddziale KGS S.A. „Cukrownia Krasnystaw”

**Wymagania dotyczące przedmiotu postępowania:**

**1.) Wykonanie soczewkowych wkładów filtracyjnych w liczbie 288 sztuk.**

Wymiar - 2535x70 mm

Materiał - blacha perforowana, 1,5 mm, stal 1.4301 (AISI 404)

Wykonanie - powierzchnia otwarta przynajmniej 50%, kwadrat 14mm

**2.) Wykonanie kolektorów zbiorczych w liczbie 48 sztuk.**

Wymiary:

Średnica wewnętrzna - 50 mm

Średnica zewnętrzna - 55 mm

Długość - 650 mm

Materiał - stal 1.4301 (AISI 404)

Wykonanie - Dopasowane do elementów soczewkowych oraz zbiornika

Każdy kolektor zbiorczy musi zawierać w komplecie 2 elementy mocujące tkaninę filtracyjną

Oferta powinna zawierać:

1. Termin realizacji.
2. Warunki płatności.