Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Siennica Nadolna, dnia 4.02.2025 r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

*„****Wymiany pierścieni ślizgowych w generatorze GT2-6-01”*** realizowanego w ramach zadania remontowego w Oddziale KGS S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zakres oferty:

* + - 1. Prace demontażowe na obiekcie w Cukrowni Krasnystaw.
	1. Wybudowanie wirnika generatora ze stojana w Cukrowni Krasnystaw.
	2. Transport wirnika generatora do warsztatu Wykonawcy.
1. Prace warsztatowe - Wykonanie głowicy pierścieni ślizgowych generatora.
	1. Wykonanie nowych pierścieni ślizgowych.
	2. Wykonanie izolacji pod pierścieniowej.
	3. Wykonanie izolacji wewnątrz wału wirnika.
	4. Regeneracja wyprowadzeń uzwojeń wirnika.
	5. Wykonanie kompletu pomiarów stanu izolacji uzwojeń wirnika i głowicy zgodnie z DTR producenta i wymogami normy PN-E-04700.
2. Prace warsztatowe – montaż pierścieni.
	1. Demontaż pierścieni ślizgowych.
	2. Zabudowanie głowicy pierścieni ślizgowych na wirniku.
	3. Kontrola geometrii wirnika (ewentualna korekta powierzchni pierścieni)
	4. Uzupełnienie powłoki lakierniczej lakierem elektroizolacyjnym.
	5. Wyważanie wirnika.
	6. Opracowanie dokumentacji poremontowej.
3. Prace montażowe na obiekcie w Cukrowni Krasnystaw.
	1. Transport wirnika generatora do Cukrowni Krasnystaw
	2. Zabudowanie wirnika generatora do stojana w Cukrowni Krasnystaw.
4. Uczestnictwo i nadzór podczas rozruchu kampanijnego generatora. Odbiór końcowy technologiczny.

**Przed złożeniem oferty konieczna jest (po uzgodnieniu terminu) wizja lokalna na obiekcie zamawiającego. Jeżeli oferent nie pojawi się na wizji lokalnej i prześle ofertę, oferta zostanie bez otwierania niezwłocznie odesłana do oferenta.**

**Ponadto oferta powinna uwzględnić:**

1. Udzielone gwarancje. Na prace demontażowe i montażowe wymagane min. 24 miesiące, gwarancja na pierścienie ślizgowe min. 60 miesięcy.
2. Termin ważności oferty.
3. Termin realizacji zadania.