Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Siennica Nadolna, dnia: 16.03.2025 r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Zakres prac obejmuje dostarczenie glonów Chlorella i podczyszczenie ścieków przemysłowych z kampanii 2024/2025 zgromadzonych w zbiorniku akumulacyjnym z wykorzystaniem glonów Chlorella, który odbywać się będzie dwuetapowo. Proces podczyszczania ścieków będzie uzależniony od warunków pogodowych i ich obciążenia ładunkiem ChZT, BZT5 , rozpocznie się w miesiącach kwiecień - maj 2025 r. Warunki optymalne do wykonania prac to : CHZT < 1000 mg O2/l; BZT5 300 - 500 mg O2/l ; temperatura ścieków od 12-15 oC, oraz pH 7,5 -8,5.

 I etap – główne szczepienie kultury glonów Chlorella

II etap- uzupełniające szczepienie kultury glonów Chlorella