Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Kruszwica, dnia: …………….

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Podstawowy zakres prac do wykonania naprawy okresowej lokomotywy spalinowej typu SM-42 na poziomie utrzymania P4 wyszczególniony został w Dokumentacji Systemu Utrzymania Zamawiającego ponadto naprawę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami i warunkami technicznymi napraw.

Ramowy zakres naprawy obejmuje również m.in.

- Sprawdzenie stanu i pomiar zestawów kołowych wraz z wykonaniem badań defektoskopowych;

- Sprawdzenie stanu panwi skrętu;

- Odbiór układu hamulcowego;

- Rewizja/badanie zbiorników powietrza wraz z odbiorem TDT;

- Oczyszczenie pudła lokomotywy;

- Malowanie podwozia i nadwozia lokomotywy wraz z opisaniem logo Spółki;

- Uzupełnienie tabliczek fabrycznych/zastępczych na ramie wagonu, wózkach, zestawach kołowych ;

- Czynności odbioru lokomotywy i wszystkich jej podzespołów;

- transport lokomotywy do i po naprawie

**UWAGA!!!**

**Przed złożeniem oferty wymagane jest aby oferent przeprowadził wizję lokalną przedmiotu postępowania.**