**Załącznik nr 1**

**Specyfikacja przedmiotu i zakresu postępowania**

Przedmiotem postepowania jest kapitalny remont przenośnika pryzmującego kamień wapienny w obszarze pieca wapiennego w „Cukrowni Kruszwica” w Kruszwicy.

**Zakres prac:**

1. Demontaż przenośnika ze stanowiska pracy i transport do warsztatu oferenta w celu przeprowadzenia prac remontowo naprawczych.
2. Naprawa konstrukcji przenośnika wraz z wymianą zużytych elementów.
3. Prace antykorozyjne – piaskowanie i malowanie farbą podkładową oraz jednokrotnie farbą antykorozyjną konstrukcji przenośnika (RAL 5005 - niebieski), barierki (RAL1003 – żółty).
4. Wymiana stalowych lin wsporczych przenośnika (fi 25mm).
5. Zakup i wymiana pomostowych krat WEMA.
6. Wykonanie i montaż dwóch bębnów (napędowy i zwrotny)
7. Remont napędowego motoreduktora walcowo-stożkowego.
8. Przygotowanie i montaż wzmocnień konstrukcyjnych przenośnika.
9. Przewóz wyremontowanego przenośnika do „Cukrowni Kruszwica” i montaż na stanowisku pracy.
10. Wykonanie układu sterowania i zasilania napędem głównym - remontowany przenośnik należy wyposażyć w sterowanie na Przetwornicy ABB serii ACS, wyłączniki bezpieczeństwa wyłączniki linkowe, czujniki poślizgu).

**Termin wykonania wizji lokalnej, zakończenia prac remontowych oraz uruchomienia przenośnika:**

* Przed złożeniem ofert obowiązkowa jest wizja lokalna na obiekcie, którą można odbyć od 18.04.2025r. do dnia 24.04.2025r. Firmy składające ofertę bez dokonania wizji lokalnej zostaną wykluczone z postępowania. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Karolem Góreckim tel.: 695959886.
* W związku i zaplanowanymi dostawami kamienia wapiennego na kampanię buraczaną 2025/2026 termin realizacji zadania wyznacza się do dnia: 30.05.2025r. Do tego czasu przenośnik pryzmujący kamień wapienny musi zostać zamontowany i próbnie uruchomiony na stanowisku pracy. Akceptacja prac zostanie potwierdzona podpisaniem protokołu odbiorowego.