Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Werbkowice, dnia: 14.05.2025 r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Zakres prac obejmuje wykonanie

1. Czyszczenie kanalizacji w obrębie placu pomiędzy wapniarnią a estakadą buraczaną:
2. Czyszczenie rurociągu fi 800 mm na odcinku 40 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
3. Czyszczenie rurociągu fi 400 mm na odcinku 50 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
4. Czyszczenie studzienek fi 1200 w ilości szt. 12
5. Czyszczenie kanału w wymiarach 500x400 na długości 95 mb
6. Czyszczenie kanalizacji w obrębie placu pomiędzy wapniarnią a tacą wysłodkową:
7. Czyszczenie rurociągu fi 400 mm na odcinku 270 mb. o ½ zanieczyszczeniu
8. Czyszczenie rurociągu fi 400 mm na odcinku 50 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
9. Czyszczenie rurociągu fi 250 mm na odcinku 75 mb. o 2/3 zanieczyszczeniu
10. Czyszczenie rurociągu fi 200 mm na odcinku 340 mb. o ½ zanieczyszczeniu
11. Czyszczenie studzienek fi 1200 w ilości szt. 21
12. Czyszczenie studzienek fi 1000 w ilości szt. 3
13. Czyszczenie studzienek fi 600 w ilości szt. 12
14. Czyszczenie głównego kanału łączącego wszystkie kanalizacje przemysłową i burzową:
15. Czyszczenie rurociągu fi 1000 mm na odcinku 340 mb. o ½ zanieczyszczeniu
16. Czyszczenie rurociągu fi 800 mm na odcinku 210 mb. o ½ zanieczyszczeniu
17. Czyszczenie studzienki fi 1200 w ilości szt.4
18. Czyszczenie studzienki 1000x800 w ilości szt. 15;
19. Czyszczenie zwężki o wymiarach 0,5x0,3 na odcinku 11 mb.
20. Czyszczenie kanałów na placu składowania buraków , laboratorium surowcowego i wag logistycznych oraz wagi plantatorskiej:
21. Czyszczenie rurociągu fi 200 mm na odcinku 435 mb. o ½ zanieczyszczeniu
22. Czyszczenie rurociągu fi 200 mm na odcinku 138 mb. o 2/3 zanieczyszczeniu
23. Czyszczenie studzienki fi 1000 w ilości szt. 17
24. Czyszczenie studzienki fi 1600 w ilości szt. 4
25. Czyszczenie studzienki fi 600 w ilości szt. 11;
26. Czyszczenie kanałów w obrębie parkingu przed biurowcem administracyjnym :
27. Czyszczenie rurociągu fi 200 mm na odcinku 150 mb. o pełnym zanieczyszczeniu
28. Czyszczenie rurociągu fi 250 mm na odcinku 200 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
29. Czyszczenie studzienki fi 1000 w ilości szt. 6
30. Czyszczenie studzienki fi 600 w ilości szt. 10;
31. Czyszczenie kanałów w obrębie suszarni wysłodków i kotłowni:
32. Czyszczenie rurociągu fi 400 mm na odcinku 150 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
33. Czyszczenie rurociągu fi 250 mm na odcinku 320 mb. o¾zanieczyszczeniu
34. Czyszczenie studzienki fi 1200 w ilości szt. 12
35. Czyszczenie kanałów w obrębie oczyszczalni ścieków:
36. Czyszczenie rurociągu fi 300 na odcinku 150 mb o 1/2 zanieczyszczeniu
37. Czyszczenie rurociągu fi 250 mm na odcinku 136 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
38. Czyszczenie rurociągu fi 200 mm na odcinku 250 mb. o ¾ zanieczyszczeniu
39. Czyszczenie studzienki fi 1200 w ilości szt. 14
40. Czyszczenie studzienki fi 600 w ilości szt. 10
41. Czyszczenie studzienek osadczych 2300x2300x350 mm w ilości 2 szt
42. Udrożnienie odpływów wokół zbiorników soku gęstego oraz wyczyszczenie studni odwadniającej w obrębie zbiorników soku gęstego
43. Czyszczenie kanałów z układu spławiakowego :

a) czyszczenie kanału spławiakowego na odcinku 312 mb. od Laboratorium Surowcowego Venema do głównego kanału buraczanego o 1/2 zanieczyszczeniu

b) czyszczenie głównego kanału spławiakowego o wymiarach 3,6x15x 4 m a dokładniej zwężenia o szeroki 0,6 m i głębokości ok. 2 m i zanieczyszczeniu 0,5 m

c) czyszczenie studzienek fi1000 w ilości szt.6

d) czyszczenie komory osadnikowej o wymiarach 17 x 1,5 x 1,2 m

e) czyszczenie kanału spławiakowego na odcinku 122 mb. od budynku fabrycznego w kierunku planu o 1/2 zanieczyszczeniu

1. Czyszczenie kanalizacji w obrębie saturacji II a budynkiem produkcyjnym
2. Czyszczenie kanalizacji w obrębie placu wokół melaśników a magazynem cukru:
3. Czyszczenia rurociągu fi 300 mm na odcinku 200 mb. o ½ zanieczyszczeniu
4. Czyszczenia rurociągu fi 200 mm na odcinku 180 mb. o ½ zanieczyszczeniu
5. Czyszczenia studzienek fi 1200 w ilości szt. 18
6. Czyszczenia studzienek fi 1600 w ilości szt. 4
7. Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinkach:
8. czyszczenie kanalizacji w obrębie placu wokół transportu oraz przy bramie nr.3 rurociągu fi 200 na odcinku 230 mb
9. czyszczenie kanalizacji w obrębie bramy nr 2 a biurowcem administracyjnym rurociągu fi 200 na odcinku 203 mb
10. czyszczenie kanalizacji w obrębie biura technicznego a budynku produkcyjnego rurociągu fi 250 na odcinku 128 mb
11. czyszczenie kanalizacji w obrębie placu pomiędzy kotłownią a suszarnią rurociągu fi 200 mm na odcinku 165 mb

eksploatowanych przez KGS S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice.

1. sporządzenie protokołów z czyszczenia kanałów wraz z dokumentacją utylizacji odpadów
2. prace porządkowe po wykonaniu zadania